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负载示例{
  "queries": [
    {
      "datasource": {
        "type": "influxdb",
        "uid": "bf0ly1pg9j01sa"
      },
      "query": "from(bucket: \"vitals_data\")\r\n  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)\r\n  |> filter(fn: (r) => r[\"device_id\"] == \"84F7035346E0\")\r\n  |> filter(fn: (r) => r[\"_field\"] == \"heart_rate_bpm\" or r[\"_field\"] == \"respiration_bpm\")\r\n  |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)\r\n  |> yield(name: \"mean\")",
      "refId": "A",
      "datasourceId": 4,
      "intervalMs": 30000,
      "maxDataPoints": 432
    }
  ],
  "from": "1760164430243",
  "to": "1760175230243"
}
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